PC1

ip 192.168.1.1/24 192.168.1.10

PC2

ip 192.168.1.2/24 192.168.1.10

PC3

ip 192.1.1.40/24 192.1.1.1

PC4

ip 192.1.1.45/24 192.1.1.1

R

conf t

int f0/0

no shut

ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

ip nat inside

int f1/0

no shut

ip address 192.1.1.1 255.255.255.0

ip nat outside

exit

ip nat pool MYNATPOOL 192.1.1.21 192.1.1.21 netmask 255.255.255.0

access-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 2 pool MYNATPOOL

end

write